**Pautas de grabación y comprobación VICEDO**

**BODY**

**12.00**



* **Encender el PC, comprobador y fuente de alimentación**



**\_ *En el PC clicaremos en el programador UNIFLASH:***

**0.800**







***-Clicar en START.***

**ON 0.0V**

***- Clicar en BROWSE.***

***- Seleccionar el programado deseado.***





Texto

Descripción generada automáticamente

***Colocaremos el BODY en el útil, posicionar las palancas de la siguiente manera:***

***1ª – Programa 2ª\_ ON comprobador 3ª \_ Consumo alto***

***\_ Comprobar \_ OFF comprobador \_ Consumo bajo***

* ***Para grabar, las palancas deben de estar:***

***1ª\_ arriba 2ª\_ abajo 3ª\_ arriba***

* ***Luego clicaremos en la pestaña de LOAD IMAGE (solo la Primera vez)***
* ***Con los demás BODY´S lo haremos con la tecla INTRO del teclado.***
* ***Cuando finalice la grabación colocaremos las palancas para comprobar:***

***\_1ª Abajo ­\_ 2ª Arriba***

***- Encenderemos el monitor del útil, reseteamos el mismo y luego lo vinculamos con el body que vayamos a comprobar, vemos que el sensor del body funciona y bajaremos la 3ª palanca y volvemos a comprobar el sensor y veremos como el led de la batería marca bajo consumo.***

******

***El proceso de comprobación saldrá algo parecido:***

Pantalla de computadora encendida con texto

Descripción generada automáticamente con confianza media

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

***Hasta que cierre la caja de mensaje de Load Program estará listo.***

***-Para finalizar apagaremos el monitor del útil y colocaremos el body en una bandeja como la siguiente:***

***Imagen que contiene alimentos

Descripción generada automáticamente Colocarlos de adelante hacia atrás de izquierda a derecha.***

***Asegurarse de contar con las etiquetas respectivas (COLOCAR LAS DE BODY):***

Texto

Descripción generada automáticamente

***Para ser empaquetado en compañía de un monitor en una bolsa antiestática coincidiendo sus números de serie.***

**Imagen que contiene verde, tabla, avión, tablero

Descripción generada automáticamente**

***Como se aprecia debe coincidir el número de serie y deben ir en conjunto en la bolsa tanto body como monitor.***

Imagen que contiene tabla, circuito

Descripción generada automáticamente

***Bolsa antiestática***