;MASTER.GEO
;PROJECT=ISABEL SÁNCHEZ TORMO


;OFFSETCO
;OFFSETPL

;MIRROR co_add pl_add


;constant declarations

LOCAL  h = 2.82  ; altura (z)
LOCAL  w = 6.70  ; anchura (x)
GLOBAL d = 8.90  ; largo (y)

 
;Absorción y dispersión de 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz,4KHz[%], color RGB

;MATERIALES POR DEFECTO

ABS marmol  = <2 1 1 1 2 1> {255 255 0}; fuente1 y 2 TOTAL
ABS alfa_sala = <10 13 12 12 12 15> {255 0 0}; sala

;ABS T1  = <5 15 42 68 80 91> {0 255 0}; CORTINA T1
ABS T2  = <8 14 42 68 79 88> {0 255 0}; CORTINA T2



CORNERS
;id x y z
;floor corners

 1  -w/2  0     0
 2  -w/2  d     0
 3   w/2  d     0
 4   w/2  0     0

;ceiling corners
 
 5  -w/2  0     h
 6  -w/2  d     h
 7   w/2  d     h
 8   w/2  0     h

; pared frontal corners

51  -1,95 0     h
52  -1,95 0     2,35
53  -2,95 0     2,35
54  -2,95 0     1,35
55  -1,95 0     1,35
56  -1,95 0     0
57   0,85 0     h
58   0,85 0     0
59  -w/2  0     2,35
60  -w/2  0     1,35
90  -1,75 0     0
91  -1,95 0     1,25
92  -1,75 0     1,25
93   0,65 0     1,25
94   0,85 0     1,25
95   0,65 0     0

;pared trasera corners 

61  -1,11 d     h
62  -1,11 d     1,82
63  -1,11 d     0
64   w/2  d     1,82
65   1,09 d     1,82
66   1,09 d     0,77
67  -1,11 d     0,77
68   1,09 d     0





;pared derecha 
;pared derecha inferior corners

11  -w/2  0     1,35
12  -w/2  d     1,35
110 -w/2  2,82  0
111 -w/2  3,24  0
112 -w/2  5,66  0
113 -w/2  6,08  0

;cerramiento 0

21  -w/2  0     2,35
22  -w/2  0,40  2,35
23  -w/2  0,40  1,35

; ventana 1

24  -w/2  1,40  2,35
25  -w/2  1,40  1,35

; cerramiento 0.1

26  -w/2  1,82  2,35
27  -w/2  1,82  1,35

; ventana 2 

28  -w/2  2,82  2,35 
288 -w/2  2,82  h
29  -w/2  2,82  1,35

; cerramiento 0.2

30  -w/2  3,24  2,35
300 -w/2  3,24  h
31  -w/2  3,24  1,35

; ventana 3


32  -w/2  4,24  2,35
33  -w/2  4,24  1,35

;cerramiento 0.3

34  -w/2  4,66  2,35
35  -w/2  4,66  1,35

;ventana 4

36  -w/2  5,66  2,35
366 -w/2  5,66  h
37  -w/2  5,66  1,35

; cerramiento 0.4

38  -w/2  6,08  2,35
388 -w/2  6,08  h
39  -w/2  6,08  1,35

; ventana 5

40  -w/2  7,08  2,35
41  -w/2  7,08  1,35

; cerramiento 0.5

42  -w/2  7,5  2,35
43  -w/2  7,5  1,35

; ventana 6

44  -w/2  8,5  2,35
45  -w/2  8,5  1,35

; cerramiento

46  -w/2  d    2,35
47  -w/2  d    1,35

; pared izquierda
71   w/2  d    2,10
72   w/2  7,4  2,10
73   w/2  7,4  0
74   w/2  7,3  2,10
75   w/2  7,3  0
76   w/2  5,3  2,10
77   w/2  5,3  0
78   w/2  3,02 2,10
79   w/2  3,02 0,9
80   w/2  3,42 0,90
81   w/2  3,42 0
82   w/2  1,42 2,10
83   w/2  1,42 0,90
84   w/2  1,42 0
85   w/2  1    2,10
86   w/2  1    0
87   w/2  0    2,10
100  w/2  0    2,67
101  w/2  3,02    h
102  w/2  3,02 2,67



PLANES
;[id name  /   / absname  ]
;[id name  /   / (a /  / a_abs) (b /  / b_abs) ]

[1 suelo / 4 3 2 1 / marmol ]

[2 techo / 5 6 7 8 / alfa_sala ]

;[3 pared frontal1 / 1 60 55 56 / alfa_sala]
[3 pared frontal1 / 1 60 55 56 / T2 ] ; CON CORTINA ACUSTICA
;[4 pared frontal2.2 /91 51 57 94 / T2 ] ; CON CORTINA ACUSTICA
[4 pared frontal2.2 /91 51 57 94 / alfa_sala ]
[40 pared frontal2.1 /56 91 92 90 / alfa_sala ]
[41 pared frontal2.3 /95 93 94 58 / alfa_sala ]
[5 pared frontal3 /58 57 8 4 / T2 ] ; CON CORTINA ACUSTICA
;[5 pared frontal3 /58 57 8 4 / alfa_sala ] ;sala
;[6 pared frontal4 /60 59 53 54 / alfa_sala ]
[6 pared frontal4 /60 59 53 54 / T2 ] ; CON CORTINA ACUSTICA
[7 pared frontal5 /59 5 51 52 / T2 ] ; CON CORTINA ACUSTICA
;[7 pared frontal5 /59 5 51 52 / alfa_sala ]
[8 ventana frontal6 /54 53 52 55 / T2 ] ; CON CORTINA ACUSTICA
;[8 ventana frontal6 /54 53 52 55 / alfa_sala ]
[42 mueble frontal / 90 92 93 95 /alfa_sala ]


[9 pared trasera1 / 3 64 65 68 /alfa_sala  ]
[10 pared trasera2 / 64 7 61 62 / T2 ] ; CON CORTINA ACUSTICA
[11 pared trasera3 / 63 61 6 2 / T2] ;CON CORTINA ACUSTICA
;[10 pared trasera2 / 64 7 61 62 / alfa_sala ] ; sala
;[11 pared trasera3 / 63 61 6 2 / alfa_sala] ;sala
[36 pared trasera 4 /68 66 67 63 / alfa_sala ]
[37 pizarra / 66 65 62 67 / alfa_sala]

[12 pared derecha inferior 1.0 / 2 12 39 113 / T2] ;CON CORTINA ACUSTICA
;[12 pared derecha inferior 1.0 / 2 12 39 113 / alfa_sala ]
[48 pared derecha inferior 1.1 / 113 39 37 112 / alfa_sala ]
;[48 pared derecha inferior 1.1 / 113 39 37 112 / T2] ;CON CORTINA ACUSTICA
[45 pared derecha inferior 1.2 / 112 37 31 111 / T2] ;CON CORTINA ACUSTICA
;[45 pared derecha inferior 1.2 / 112 37 31 111 /alfa_sala ]
[46 pared derecha inferior 1.3 / 111 31 29 110 / alfa_sala ]
;[47 pared derecha inferior 1.4 / 110 29 11 1 /alfa_sala ]
[47 pared derecha inferior 1.4 / 110 29 11 1 / T2] ;CON CORTINA ACUSTICA
;[13 derecha 0.0 \ 11 21 22 23 \ alfa_sala ]
[13 derecha 0.0 \ 11 21 22 23 \  T2] ;CON CORTINA ACUSTICA
;[14 ventana 1  \ 23 22 24 25 \ alfa_sala ]
[14 ventana 1  \ 23 22 24 25 \ T2] ;CON CORTINA ACUSTICA
;[15 derecha 0.1  \ 25 24 26 27 \ alfa_sala ]
[15 derecha 0.1  \ 25 24 26 27 \  T2] ;CON CORTINA ACUSTICA
;[16 ventana 2  \ 27 26 28 29 \ alfa_sala]
[16 ventana 2  \ 27 26 28 29 \ T2] ;CON CORTINA ACUSTICA
[17 derecha 0.2  \ 29 28 30 31 \ alfa_sala ]
;[18 ventana 3  \ 31 30 32 33 \alfa_sala ]
[18 ventana 3  \ 31 30 32 33 \ T2] ;CON CORTINA ACUSTICA
;[19 derecha 0.3  \ 33 32 34 35 \ alfa_sala ]
[19 derecha 0.3  \ 33 32 34 35 \ T2] ;CON CORTINA ACUSTICA
;[20 ventana 4  \ 35 34 36 37 \ alfa_sala]
[20 ventana 4  \ 35 34 36 37 \ T2] ;CON CORTINA ACUSTICA
[21 derecha 0.4  \ 37 36 38 39 \  alfa_sala ]
[22 ventana 5  \ 39 38 40 41 \ T2] ;CON CORTINA ACUSTICA
;[22 ventana 5  \ 39 38 40 41 \ alfa_sala]
[23 derecha 0.5  \ 41 40 42 43 \  T2] ;CON CORTINA ACUSTICA
;[23 derecha 0.5  \ 41 40 42 43 \ alfa_sala]
[24 ventana 6  \ 43 42 44 45 \  T2] ;CON CORTINA ACUSTICA
;[24 ventana 6  \ 43 42 44 45 \  alfa_sala]
[25 derecha 0.6  \ 45 44 46 12 \ T2] ;CON CORTINA ACUSTICA
;[25 derecha 0.6  \ 45 44 46 12 \ alfa_sala]
[26 pared derecha superior1 \ 21 5 288 28 \ T2 ]; CON CORTINA ACUSTICA
[261 pared derecha superior2 \ 28 288 300 30 \ alfa_sala ]; sala
[262 pared derecha superior3 \ 30 300 366 36 \ T2 ]; CON CORTINA ACUSTICA
[263 pared derecha superior4 \ 36 366 388 38 \ alfa_sala ]; sala
[264 pared derecha superior5 \ 38 388 6 46 \ T2 ]; CON CORTINA ACUSTICA

[27 pared izquierda1  / 78 101 7 71 / alfa_sala ]
[28 pared izquierda2  / 71 3 73 72 / alfa_sala]
[29 pared izquierda3  / 72 73 75 74 / alfa_sala ]
[30 pared izquierda4  / 74 75 77 76 / alfa_sala]
[31 pared izquierda5  / 76 77 81 80 79 78 / alfa_sala ]
[32 cristral pared izquierda  / 78 79 83 82 / alfa_sala  ]
[33 pared izquierda7  / 83 80 81 84 /T2 ]; CON CORTINA ACUSTICA
;[33 pared izquierda7  / 83 80 81 84 /alfa_sala];sala
[34 pared izquierda8  / 84 86 85 82 / alfa_sala ]
[35 pared izquierda9  / 4 87 85 86 / alfa_sala ]
[43 cristral superior  / 87 100 102 78 / alfa_sala]
[44 pared izquierda11  / 100 8 101 102  / alfa_sala ]

