Settings = C:\Users\Nello\Desktop\prueba-hof-CATT\shoebox\CATT.PRD
PROJECT  = -
MASTER   = MASTER.GEO

The estimated classical RTs become:

            125   250   500   1k    2k    4k    8k   16k 
------------------------------------------------------------------------
Eyring :   0,47  0,43  0,34  0,29  0,27  0,24  0,20  0,15 s
Sabine :   0,85  0,77  0,62  0,54  0,50  0,44  0,35  0,22 s
------------------------------------------------------------------------
<Abs>  :   12,9  14,1  17,4  19,9  21,3  23,2  25,1  27,0 %
Volume : 392   <Free path> :   1,6 m
------------------------------------------------------------------------

WARNING: The volume could not be estimated for this model
and a crude estimate or a manually entered value was used.


WARNING: The Sabine or Eyring RT may differ considerably
from the actual RT. It depends on the absorption/diffusion
distribution and if the hall shape is 'mixing' or not.
Always compare the Sabine/Eyring values to the T-30 values
estimated from 'Full detailed calculation'. Also note that
the model has to be constructed according to guide-lines
or Volume and <Abs> will be in error and thereby also the
RT values above.

