http://www.poscope.com/PoKeys56E

Termopar USB
https://es.omega.com/pptst/UTC-USB.html
Termopar USB de 8 canales
https://es.omega.com/pptst/TC-08.html

Conexión con LabView
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Driver-for-Omega-UTC-USB/td-p/2360528

Etapa potencia
http://www.watlow.com/downloads/en/manuals/din-a-mite%20retrofit.pdf
http://www.watlow.es/products/controllers/power.cfm

http://news.thomasnet.com/fullstory/Solid-State-Contactor-accepts-4-20-mA-control-signal-521788

Estas etapas de potencia se controlan con una señal de 4-20mA o 4-32VDC para controlar la potencia que entregan.
Este invento es carísimo 220euros y lo venden en españa y es r2232
https://es.omega.com/pptst/D3000.html

Este invento está en canada y vale 168$ Sería interesante que se vendiera en España ya que es el ideal
http://www.ontrak.net/ADU71.htm

este otro invento pordria servir aunque me parece caro (175$) y es 485 y no lo venden en España
http://www.laurels.com/transmitter-serial2analog.htm

Este invento saca -/+10VDC a partir del puerto USB (85$)
http://www.robotshop.com/en/phidgets-channel-usb-analog-output.html

Dado que no da el rango necesario seria necesario poner otro adaptador: (65$)
http://oceancontrols.com.au/KTD-254.html
http://www.electronics123.com/0-10V-to-4-20mA-Converter.html

