***CODIGO INTERNO PARA COMPONENTES***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CODIGO INTERNO** |  |  |
| **VIC001** | R0603 | R0603 100R 1% |
| **VIC002** | R0603 | R0603 220R 1% |
| **VIC003** | R0603 | R0603 3K6 1% |
| **VIC004** | R0603 | R0603 10K 1% |
| **VIC005** | R0603 | R0603 100K 1% |
| **VIC006** | R0603 | R0603 470K 1% |
| **VIC007** | R0603 | R0603 1M5 1% |
| **VIC008** | R0603 | R0603 1M 1% |
| **VIC009** | R1206 | R1206 8K2 1% |
| **VIC010** | R1206 | R1206 3K3 1% |
| **VIC011** | array 4x1 | ARRAY 4x1 1206 1/16W 100R |
| **VIC012** | array 4x1 | ARRAY 4x1 1206 1/16W 220R/ TC164-JR-07220RL |
| **VIC013** | array 4x1 | ARRAY 4x1 1206 1/16W 470R |
| **VIC014** | Array 4x1 | Array 1206 1K |
| **VIC015** | C0402 | C0402\_15pF |
| **VIC016** | C0603 | C0603\_12pF\_6v3 |
| **VIC017** | C0603 | C0603\_15pF\_6v3 |
| **VIC018** | C0603 | C0603 470pF 50V X7R |
| **VIC019** | C0603 | C0603 100nF\_50V\_X7R |
| **VIC020** | C0603 | 10uF 6V3 C0603 |
| **VIC021** | Caja B | CAJA B 220uF 6,3V ESR 45 mOHM |
| **VIC022** | Buzzer | Buzzer  KLJ-9025-3627 JLSC 490-CMT-0926-86SMTTR-Mouser |
| **VIC023** | 8-ODFN | SENSOR VCNL4040M3OE 78-VCNL4040M3OE |
| **VIC024** | L1 | CBC2518T100M |
| **VIC025** | SOD80 | LL4148 |
| **VIC026** | DO-214AC | Diodo S1M-E3/5 AT |
| **VIC027** | SOT23-5 | SPX 3819M5-L-5-0/TR |
| **VIC028** | SOT23-5 | LDO SPX3819M5-L-3-0/TR |
| **VIC029** | SOT23-5 | LDO SPX3819M5-L-3-3/TR |
| **VIC030** | SOT-23\_M | Mosfet 2N7002P,215 |
| **VIC031** | Micro TEXAS | CC2651R3SIPA |
| **VIC032** | IS31FL3218 GRL Driver Led | IS31FL3218 GRL 870-IS1FL32-GLR S2 |
| **VIC033** | XTAL1 | FC-135 32,7680KA-AG0 |
| **VIC034** | 0603\_2LED | DUAL LED; RED-GREEN S66DAT5R5G |
| **VIC035** | D0805 | Led 0805 Azul LTST-C171TBKT |
| **VIC036** | D0805 | Led 0805 Blanco LTW-170TK |
| **VIC037** | D0805 | Led 0805 Rojo LSR976-NR-1-0-20-R18 |
| **VIC038** | D0805 | Led 0805 Verde 150080GS75000 |
| **VIC039** | Pulsador SMD | Pulsador SMD |
| **VIC040** | PCB Verde P84 | PCB Monitor Adulto |
| **VIC041** | PCB Verde Y42 | PCB Body Adulto |
| **VIC042** | PCB Blanco P85 | PCB Monitor Baby |
| **VIC043** | Body Blanco Y41 | PCB Body Baby |
| **VIC044** | Bolsa blindaje | Bolsa blindaje metal 127x203,2mm |

***CÓDIGO DE COLORES POR CLIENTES***

