**PAUTAS CONTROL DE CALIDAD**

**V0**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Control de Calidad** | |
| **Tamaño de Lote Pedido** | **Unidades Defectuosas** | |
| **Lote 100** | 1 | Revisar |
| 2 | Rechazo Lote |
| **Lote 500** | 4 | Revisar |
| 3 | Rechazo Lote |
| **Lote 1000** | 10 | Revisar |
| 3 | Rechazo Lote |

***Control de Calidad: AOI 2D, Test In Circuit (TIC), Personalizado.***