     MÁQUINAS EXISTENTES

NOMBRE DE MÁQUINA                          HYUNDAI 007
TIPO DE MÁQUINA                            CM VERTICAL
DENOMINACIÓN                                       CM1
ARQUITECTURA                  MONOHUSILLO VERTICAL FIJO CON MESA HORIZONTAL
TRABAJO LONGITUDINAL mm                             500
TRABAJO TRANSVERSAL mm                              300
TRABAJO VERTICAL mm                                 380
PESO MÁXIMO DE TRABAJO kg                           300
TAMAÑO MESA mm                                 400x350
TIEMPO DE PREPARACIÓN min                            20
TASA HORARIA $/s                                   8000
CAMBIO HERRAMIENTA s                                  6
CAMBIO PIEZA s                                      120
POSICIONADOmm                                      0.01
REPETIBILIDAD mm                                  0.005
PARALELISMO ENTRE CARAS mic/mm                  20/300
PERPENDICULAR DE EJES  mic/mm                   20/300
PLANITUD  mic/mm                                10/300
DESPLAZAMIENTO AXIAL EJES mic                        10
GIRO DE EJES  mic/mm                            10/300
EJES CONTROLADOS SIM                                 3
INTERPOLACIONES STD                                 SI
CICLOS FIJOS STD                                    SI
COMPENSACION HERRAMIENTA                            SI
VELOCIDAD MÁXIMA HUSILLO r.p.m                    8000
ESCALONES DE VELOCIDAD                               2
GAMA DE AVANCES mm/min                         1-15000
POTENCIA HUSILLO PRINICPAL KW                      5.5
VEL. REGULACION ELECTRÓNICA                         SI
CAMBIO PIEZA MANUAL                                 SI
CAMBIO PIEZAS AUTOMÁTICO                            SI
MÁXIMAS HERRAMIENTAS                                16
CONO HUSILLO                                      BT40



































